Last update: 04/03/2014

1. TSP Installation Modes, Supported OS and Installation Setup Files
====================================================================

1.1 TSP Installation Modes:
===========================

The Alcatel TSP can be installed in two modes, based on the Windows OS platform.

Direct Connection Mode:
-----------------------
This mode is recommended for PC’s such as Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8.

Client-Server Connection Mode: 
------------------------------
This mode is recommended for Server PC’s such as Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server and Windows 2012 server.

1.2 Supported OS Platforms:
===========================

|===========================================================================================|	
|		OS Platform				|  Direct Mode  |Client-Server Mode |
|===========================================================================================|
|	Windows 2000 Server (with SP4) [32bit]		|	NO	|	   YES	    |		
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 2000 Pro (with SP4) [32bit]		|	YES	|	   NO	    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|		
|	Windows Server 2003 (with SP1 or SP2) [32bit]	|	NO	|	   YES      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|		
|	Windows Server 2003 R2 (with SP2) [32bit]	|	NO	|	   YES	    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|				
|	Windows 2008 server [32bit] (with SP2)		|	NO	|	   YES      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 2008 R2 TSE (with SP1) [64 bit]		|	NO	|	   YES	    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows XP[64bit]				|	NO	|	   NO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows XP Pro (with SP1 or SP2 or SP3)[32bit]	|	YES	|	   NO	    |	
|-------------------------------------------------------------------------------------------|  
|	Windows XP Home (with SP1 or SP2 or SP3)[32bit]	|	YES	|	   NO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows Vista 32 bit edition (with SP1)		|	YES	|	   NO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 7 32 bit edition (with SP1)		|	YES	|	   NO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 7 64 bit edition (with SP1)		|	YES	|	   NO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8 32 bit edition 			|	YES	|	   NO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8 64 bit edition 			|	YES	|	   NO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8.1 32 bit edition 			|	YES	|	   NO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8.1 64 bit edition 			|	YES	|	   NO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows Server 2012 64 bit			|	No	|	   YES      |
|===========================================================================================| 

Note: 
Microsoft has withdrawn the support for incoming call feature of Microsoft Dialer since Microsoft Windows Vista and Windows 7 Operating system.

1.3 TSP Installation Setup Files:
=================================

|===|=============================|==============================|========================|
|Sno|   Installation Mode         |      32 Bit OS Platform	 |    64 Bit OS Platform  |
|===|=============================|==============================|========================|
| 1 |Direct Connection Mode 	  |       install_tsp.exe	 |    install_tsp_64.exe  |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2 |Client-Server Connection Mode|\SPI for Microsoft TAPIServer\|\SPI for Microsoft TAPI |
|   |                             | setup.exe                    | 64-bit Server\setup.exe|
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|

For Direct Connection Mode:
---------------------------
For 32-bit OS platforms, “install_tsp.exe” is used.
For 64-bit OS platforms, “install_tsp_64.exe” is used.

For Client-Server Connection Mode:
----------------------------------
For 32-bit Server OS platforms, “setup.exe” is used present under “MYICSN/PIMphony Package->products->SPI for Microsoft TAPI Server” folder.
For 64-bit Server OS platforms, “setup.exe” is used present under “MYICSN/PIMphony Package->products-> SPI for Microsoft TAPI 64-bit Server” folder.

2. TSP Installation Procedure
=============================

2.1 Installation Pre-requisites:
================================

The Alcatel TSP depends on the following three Windows Services and these services should be running (started and not in disabled) state before installing Alcatel TSP in any windows OS platform. Also for the normal operation of TSP, these windows services should be running.

1. Telephony service
2. Remote Access Auto Connection Manager
3. Remote Access Connection Manager service

2.2 For Direct Connection Mode:
===============================

2.2.1 Installation using command-line for TSP Parameters configuration:
-----------------------------------------------------------------------

To install the TSP in this mode for 32-bit OS platforms, use the following command line:
$> install_tsp.exe /hostname:<pcx_ip>
where <pcx_ip>= PCX IP address or DNS name.
For example: 
$> install_tsp.exe /hostname:172.19.41.45

To install the TSP in this mode for 64-bit platforms, use the following command line:
$> install_tsp_64.exe /hostname:<pcx_ip>
where <pcx_ip>= PCX IP address or DNS name.
For example: 
$> install_tsp_64.exe /hostname:172.19.41.45

In above two cases ,
1. The user of the PC can use any of the available PCX phone sets listed.
2. It is possible to monitor maximum of two phone sets from that PC.

You can also add a second command line parameter "/edn:<set number>" for configuring to an available physical set,
where <set number>= phone set number monitered by the TSP. For ex:

In 32-bit OS platforms,
$> install_tsp.exe /hostname:<pcx_ip> /edn:<set number>
For Example:
$> install_tsp.exe /hostname:172.19.41.45 /edn:100

In 64-bit OS platforms,
$> install_tsp_64.exe /hostname:<pcx_ip> /edn:<set number>
For Example:
$> install_tsp_64.exe /hostname:172.19.41.45 /edn:100

In above two cases , 
1. The user of the PC can only use the configured phone set(edn).
2. It is possible to monitor only the configured phone set.

2.2.2 Installation using Setup Wizard for TSP parameters configuration:
-----------------------------------------------------------------------
Launch the installation setup file with respect to the OS platform mentioned in the section 1.3 and follow the installation wizard and enter the "PCX IP Address" and "Phone Number" during the wizard process and complete the installation.

Note: 
Entering "PCX IP Address" is mandatory.

2.3 For Client-Server Connection Mode:
======================================

In this mode, it is possible to monitor all the available PCX phone sets listed.

2.3.1 In 32-Bit Server Platforms:
---------------------------------
To install the TSP in this mode for 32-bit Server platforms, launch “setup.exe” file located in the “Products\SPI for Microsoft TAPI Server” folder of the MYICSN/PIMphony package and follow the installation wizard and complete the TSP installation.

2.3.2 In 64-Bit Server Platforms:
---------------------------------
To install the TSP in this mode for 64-bit platforms, run “setup.exe” file located in the “Products\ SPI for Microsoft TAPI 64-bit Server” folder of the MYICSN/PIMphony package and follow the installation wizard and complete the TSP installation.

3. TSP Configuration UI after Installation (in Phone and Modem Options):
=======================================================================
After installing TSP, the user can check the following configuration information of the PCX in this TSP Configuration User Interface.

1. PCX IP/Switch Name configured.
2. Connection state (OK/Invalid state/Network Down/Waiting for Tapi Reinit).
3. Alcatel TSP Version Installed.
4. Number of lines available.
5. And other related info.

For accessing this TSP configuration UI, Go to 
ControlPanel->Phone and Modem Options->Advanced tab->Providers list->Alcatel TAPI service provider->click configure button.

4. Additional Info:
===================
After the TSP Installation and Configuration, if the "Connection State" of the PCX is shown as "Waiting for Tapi Reinit", then restart the three windows services mentioned in the section 2.1, so that the state of the PCX is changed to "OK".

NOTE: 
=====
readme_tsp.txt is best viewed with the Font-"Lucida Console" and Size-"10".

==================================================================================================================================================================================================================================================


1. Modes d'installation du TSP, système d'exploitation pris en charge et fichiers de configuration de l'installation
====================================================================================================================

1.1 Modes d'installation du TSP :
=================================

Le TSP d'Alcatel peut être installé en deux modes en fonction de la plateforme du système d'exploitation Windows.

Mode de connexion directe :
---------------------------
Ce mode est recommandé pour les PC fonctionnant sous Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8.

Mode de connexion client-serveur : 
----------------------------------
Ce mode est recommandé pour les PC serveurs fonctionnant sous Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server et Windows 2012 server.

1.2 Plateformes de système d'exploitation prises en charge :
============================================================

|===========================================================================================|	
|		Plateforme de système d'exploitation	|  Mode direct  |Mode client-serveur|
|===========================================================================================|
|	Windows 2000 Server (avec SP4) [32 bits]	|	NON	|	   OUI	    |		
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 2000 Pro (avec SP4) [32 bits]		|	OUI	|	   NON	    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|		
|	Windows Server 2003 (avec SP1 ou SP2) [32 bits]	|	NON	|	   OUI      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|		
|	Windows Server 2003 R2 (avec SP2) [32 bits]	|	NON	|	   OUI	    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|				
|	Windows 2008 server [32 bits] (avec SP2)	|	NON	|	   OUI      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 2008 R2 TSE (avec SP1) [64 bits]	|	NON	|	   OUI	    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows XP [64 bits]				|	NON	|	   NON      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows XP Pro (avec SP1 ou SP2 ou SP3)[32 bits]|	OUI	|	   NON	    |	
|-------------------------------------------------------------------------------------------|  
|	Windows XP Home (avec SP1 ou SP2 ou SP3)[32 bits]|	OUI	|	   NON      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows Vista Édition 32 bits (avec SP1)	|	OUI	|	   NON      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 7 Édition 32 bits (avec SP1)		|	OUI	|	   NON      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 7 Édition 64 bits (avec SP1)		|	OUI	|	   NON      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8 Édition 32 bits 			|	OUI	|	   NON      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8 Édition 64 bits 			|	OUI	|	   NON      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8.1 Édition 32 bits 			|	OUI	|	   NON      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8.1 Édition 64 bits 			|	OUI	|	   NON      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows Server 2012 64 bits			|	NON	|	   OUI      |
|===========================================================================================|


Note : 
Microsoft a supprimé la prise en charge de la fonctionnalité d'appel entrant ‘Microsoft Dialer’ avec le lancement des systèmes d'exploitation Microsoft Windows Vista et Windows 7.

1.3 Fichiers de configuration de l'installation du TPS :
========================================================

|===|================================|===================================================|=================================================|
|Sno|   Mode d'installation          |      Plateforme de système d'exploitation 32 bits |    Plateforme de système d'exploitation 64 bits |
|===|================================|===================================================|=================================================|
| 1 |Mode de connexion direct 	     |       install_tsp.exe	                         |             install_tsp_64.exe	           |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2 |Mode de connexion client-serveur|\SPI pour Microsoft TAPIServer\setup.exe 	         |\SPI pour Microsoft TAPI 64 bits Server\setup.exe|
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Pour le mode de connexion directe :
-----------------------------------
Pour les plateformes de système d'exploitation 32 bits, utilisez le fichier “install_tsp.exe”.
Pour les plateformes de système d'exploitation 64 bits, utilisez le fichier “install_tsp_64.exe”.

Pour le mode de connexion client-serveur :
------------------------------------------
Pour les plateformes de systèmes d'exploitation serveur 32 bits, “setup.exe” se trouve actuellement dans le dossier “MYICSN/PIMphony Package->products->SPI for Microsoft TAPI Server”.
Pour les plateformes de systèmes d'exploitation serveur 64 bits, “setup.exe” se trouve actuellement dans le dossier “MYICSN/PIMphony Package->products-> SPI for Microsoft TAPI 64-bit Server”.

2. Procédure d'installation du TPS
==================================

2.1 Conditions préalables à l'installation :
============================================

Le TSP d'Alcatel repose sur les trois services Windows ci-dessous. Ces services doivent être à l'état actif (et non à l'état inactif) avant d'installer le TSP d'Alcatel sur une plateforme de système d'exploitation Windows quelconque. Ces services Windows doivent également être actifs pour un fonctionnement normal du TSP.

1. le service de téléphonie
2. Gestionnaire de connexion automatique d’accès distant
3. Gestionnaire de connexion d'accès distant

2.2 Pour le mode de connexion directe :
=======================================

2.2.1 Installation par ligne de commande pour la configuration des paramètres du TSP :
--------------------------------------------------------------------------------------

Pour installer le TSP dans ce mode pour les plateformes de système d'exploitation 32 bits, utilisez la ligne de commande suivante :
$> install_tsp.exe /hostname:<pcx_ip>
où <pcx_ip>= adresse IP du PCX ou nom DNS.
Exemple : 
$> install_tsp.exe /hostname:172.19.41.45

Pour installer le TSP dans ce mode pour les plateformes 64 bits, utilisez la ligne de commande suivante :
$> install_tsp_64.exe /hostname:<pcx_ip>
où <pcx_ip>= adresse IP du PCX ou nom DNS.
Exemple : 
$> install_tsp_64.exe /hostname:172.19.41.45

Dans les deux cas ci-dessus,
1. L'utilisateur du PC peut utiliser n'importe quel poste téléphonique PCX disponible répertorié.
2. Deux postes téléphonique maximum peuvent être contrôlés depuis ce PC.

Vous pouvez également ajouter un second paramètre de ligne de commande "/edn:<set number>"pour configurer un poste physique disponible,
où <set number>= numéro du poste téléphonique contrôlé par le TSP. Exemple :

Sur des plateformes de système d'exploitation 32 bits,
$> install_tsp.exe /hostname:<pcx_ip> /edn:<set number>
Exemple :
$> install_tsp.exe /hostname:172.19.41.45 /edn:100

Sur des plateformes de système d'exploitation 64 bits,
$> install_tsp_64.exe /hostname:<pcx_ip> /edn:<set number>
Exemple :
$> install_tsp_64.exe /hostname:172.19.41.45 /edn:100

Dans les deux cas ci-dessus, 
1. L'utilisateur du PC ne peut utiliser qu'un poste téléphonique configuré (edn).
2. Il est seulement possible de contrôler un poste téléphonique configuré.

2.2.2 Installation avec l'Assistant de configuration pour la configuration des paramètres du TSP :
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Lancez le fichier de configuration de l'installation en fonction de la plateforme de système d'exploitation indiquée dans la section 1.3, puis suivez les instructions de l'Assistant d'installation. Complétez les champs "adresse IP du PCX" et "numéro de téléphone" du TSP au cours du processus de l'Assistant pour terminer l'installation.

Note : 
Le champ "adresse IP du PCX" est obligatoire.

2.3 Pour le mode de connexion client-serveur :
==============================================

Dans ce mode, il est possible de contrôler tous les postes téléphoniques PCX disponibles répertoriés.

2.3.1 Sur des plateformes de serveur 32 bits :
----------------------------------------------
Pour installer le TSP dans ce mode pour des plateformes de serveur de 32 bits, lancez le fichier “setup.exe” situé dans le dossier “Products\SPI for Microsoft TAPI Server” du package PIMphony/MYICSN, puis suivez les instructions de l'Assistant d'installation pour terminer l'installation du TSP.

2.3.2 Sur des plateformes de serveur 64 bits :
----------------------------------------------
Pour installer le TSP dans ce mode pour des plateformes de 64 bits, lancez le fichier “setup.exe” situé dans le dossier “Products\ SPI for Microsoft TAPI 64-bit Server” du package PIMphony/MYICSN, puis suivez les instructions de l'Assistant d'installation pour terminer l'installation du TSP.

3. Interface utilisateur de configuration du TSP après installation (sous "Phone and Modem Options") :
======================================================================================================
Après l'installation du TSP, l'utilisateur peut vérifier les informations de configuration du PCX ci-dessous dans cette interface utilisateur de configuration du TSP.

1. Nom IP/Switch PCX configuré.
2. État de la connexion (OK/Invalid state/Network Down/Waiting for Tapi Reinit).
3. Version du TSP d'Alcatel installée.
4. Nombre de lignes disponibles.
5. Et d'autres informations associées.

Pour accéder à cette interface utilisateur de configuration du TSP, accédez à 
ControlPanel->Phone and Modem Options->onglet Advanced->liste Providers->fournisseur de services Alcatel TAPI->cliquez sur le bouton ‘configure’.

4. Informations supplémentaires :
=================================
Après l'installation et la configuration du TSP, si le champ "Connection State" du PCX est défini sur "Waiting for Tapi Reinit", relancez les trois services Windows indiqués dans la section 2.1 de sorte que l'état du PCX soit défini sur "OK".

NOTER : 
=======
readme_tsp.txt s'affiche de manière optimale dans le bloc-notes avec la police "Lucida Console" et une taille "10".

==================================================================================================================================================================================================================================================

1. TSP-Installationsmodi, unterstützte Betriebssysteme und Installations-Setup-Dateien
======================================================================================

1.1 TSP-Installationsmodi:
==========================

Die Installation des TSP von Alcatel kann je nach Windows-Betriebssystem in zwei Modi erfolgen.

Direktverbindungsmodus:
-----------------------
Dieser Modus wird für PCs mit der von Windows XP, Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 empfohlen.

Client-Server-Verbindungsmodus: 
-------------------------------
Dieser Modus wird für PCs mit der von Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 server und Windows 2012 server empfohlen.

1.2 Unterstützte Betriebssysteme:
=================================

|===========================================================================================|	
|		Betriebssystem				|  Direktmodus  |Client-Server-Modus|
|===========================================================================================|
|	Windows 2000 Server (mit SP4) [32 Bit]		|	NEIN	|	   JA	    |		
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 2000 Pro (mit SP4) [32 Bit]		|	JA	|	   NEIN	    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|		
|	Windows Server 2003 (mit SP1 oder SP2) [32 Bit]	|	NEIN	|	   JA       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|		
|	Windows Server 2003 R2 (mit SP2) [32 Bit]	|	NEIN	|	   JA	    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|				
|	Windows 2008 Server [32 Bit] (mit SP2)		|	NEIN	|	   JA       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 2008 R2 TSE (mit SP1) [64 Bit]		|	NEIN	|	   JA	    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows XP [64 Bit]				|	NEIN	|	   NEIN     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows XP Pro (mit SP1, SP2 oder SP3)[32 Bit]	|	JA	|	   NEIN	    |	
|-------------------------------------------------------------------------------------------|  
|	Windows XP Home (mit SP1, SP2 oder SP3)[32 Bit]	|	JA	|	   NEIN     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows Vista, 32-Bit-Version (mit SP1)		|	JA	|	   NEIN     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 7, 32-Bit-Version (mit SP1)		|	JA	|	   NEIN     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 7, 64-Bit-Version (mit SP1)		|	JA	|	   NEIN     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8  32-Bit-Version 			|	JA	|	   NEIN     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8  64-Bit-Version 			|	JA	|	   NEIN     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8.1  32-Bit-Version 			|	JA	|	   NEIN     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8.1  64-Bit-Version 			|	JA	|	   NEIN     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows Server 2012 64 Bit       		|	NEIN	|	   JA       |
|===========================================================================================|

Hinweis: 
Die Funktion „Microsoft Dialer“ für ankommende Anrufe wird von Microsoft seit Einführung der Betriebssysteme Microsoft Windows Vista und Windows 7 nicht mehr unterstützt.

1.3 Setup-Dateien für die TSP-Installation:
===========================================

|===|==============================|==============================|========================|
|Sno|   Installationsmodus         |      32-Bit-Betriebssystem	  | 64-Bit-Betriebssystem  |
|===|==============================|==============================|========================|
| 1 |Direktverbindungsmodus 	   |       install_tsp.exe	  |    install_tsp_64.exe  |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2 |Client-Server-Verbindungsmodus|\SPI for Microsoft TAPIServer\|\SPI for Microsoft TAPI |
|   |                              | setup.exe                    | 64-Bit Server\setup.exe|
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|

Direktverbindungsmodus:
-----------------------
Für 32-Bit-Betriebssysteme wird 'install_tsp.exe' verwendet.
Für 64-Bit-Betriebssysteme wird 'install_tsp_64.exe' verwendet.

Client-Server-Verbindungsmodus:
-------------------------------
Für 32-Bit-Betriebssysteme wird derzeit 'setup.exe' im Ordner 'MYICSN/PIMphony Package->products->SPI for Microsoft TAPI Server' verwendet.
Für 64-Bit-Betriebssysteme wird derzeit 'setup.exe' im Ordner 'MYICSN/PIMphony Package->products-> SPI for Microsoft TAPI 64-bit Server' verwendet.

2. TSP-Installationsverfahren
=============================

2.1 Installationsvoraussetzungen:
=================================

Der TSP von Alcatel ist von den folgenden drei Windows-Diensten abhängig. Diese Dienste sollten sich im Ausführungszustand (nicht im deaktivierten Zustand) befinden, bevor der TSP von Alcatel auf einem Windows-Betriebssystem installiert wird. Außerdem sollten diese Dienste ausgeführt werden, um einen normalen Betrieb des TSP zu gewährleisten.

1. Telefoniedienste
2. Verwaltung für automatische RAS-Verbindung
3. RAS-Verbindungsverwaltung

2.2 Direktverbindungsmodus:
===========================

2.2.1 Installation über die Befehlszeile für die Konfiguration von TSP-Parametern:
----------------------------------------------------------------------------------

Wenn Sie den TSP in diesem Modus auf 32-Bit-Betriebssystemen installieren möchten, verwenden Sie die folgende Befehlszeile:
$> install_tsp.exe /hostname:<pcx_ip>
wobei <pcx_ip>der PCX-IP-Adresse oder dem DNS-Namen entspricht.
Beispiel: 
$> install_tsp.exe /hostname:172.19.41.45

Wenn Sie den TSP in diesem Modus auf 64-Bit-Betriebssystemen installieren möchten, verwenden Sie die folgende Befehlszeile:
$> install_tsp_64.exe /hostname:<pcx_ip>
wobei <pcx_ip>der PCX-IP-Adresse oder dem DNS-Namen entspricht.
Beispiel: 
$> install_tsp_64.exe /hostname:172.19.41.45

In den oben stehenden beiden Fällen:
1. kann der PC-Benutzer einen beliebigen der aufgelisteten verfügbaren PCX-Apparate verwenden.
2. können über den betreffenden PC maximal zwei Apparate überwacht werden.

Sie können auch einen zweiten Befehlszeilenparameter "/edn:<set number>"zur Konfiguration eines verfügbaren Apparats hinzufügen,
wobei <set number>der Nummer des vom TSP überwachten Apparats entspricht. Beispiel:

Auf 32-Bit-Betriebssystemen:
$> install_tsp.exe /hostname:<pcx_ip> /edn:<set number>
Beispiel:
$> install_tsp.exe /hostname:172.19.41.45 /edn:100

Auf 64-Bit-Betriebssystemen:
$> install_tsp_64.exe /hostname:<pcx_ip> /edn:<set number>
Beispiel:
$> install_tsp_64.exe /hostname:172.19.41.45 /edn:100

In den oben stehenden beiden Fällen: 
1. kann der PC-Benutzer nur einen konfigurierten Apparat (EDN) verwenden.
2. kann nur ein konfigurierter Apparat überwacht werden.

2.2.2 Installation mit dem Einrichtungs-Assistenten für die Konfiguration von TSP-Parametern:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Starten Sie die Installations-Setup-Datei für das in Abschnitt 1.3 genannte Betriebssystem, und befolgen Sie die Anweisungen des Installations-Assistenten. Dabei müssen Sie u. a. die PCX-IP-Adresse und Telefonnummer eingeben, um die Installation abzuschließen.

Hinweis: 
Die Eingabe der PCX-IP-Adresse ist erforderlich.

2.3 Client-Server-Verbindungsmodus:
===================================

In diesem Modus können alle aufgelisteten verfügbaren PCX-Apparate überwacht werden.

2.3.1 Auf 32-Bit-Betriebssystemen:
----------------------------------
Wenn Sie den TSP in diesem Modus auf 32-Bit-Serverplattformen installieren möchten, starten Sie die Datei „setup.exe“ im Ordner „Products\SPI for Microsoft TAPI Server“ des MYICSN/PIMphony-Pakets und befolgen die Anweisungen des Installations-Assistenten.

2.3.2 Auf 64-Bit-Betriebssystemen:
----------------------------------
Wenn Sie den TSP in diesem Modus auf 64-Bit-Serverplattformen installieren möchten, starten Sie die Datei „setup.exe“ im Ordner „Products\SPI for Microsoft TAPI 64-bit Server“ des MYICSN/PIMphony-Pakets und befolgen die Anweisungen des Installations-Assistenten.

3. Benutzeroberfläche für die TSP-Konfiguration nach der Installation (unter „Telefon- und Modemoptionen“)
==========================================================================================================
Nach der Installation des TSP kann der Benutzer auf der Benutzerfläche für die TSP-Konfiguration die folgenden Konfigurationsinformationen der PCX überprüfen.

1. Konfigurierte(r) PCX-IP-Adresse/Switch-Name.
2. Verbindungsstatus (OK/Invalid state/Network Down/Waiting for Tapi Reinit).
3. Version des installierten TSP von Alcatel.
4. Anzahl der verfügbaren Zeilen.
5. Sonstige relevante Informationen.

Um auf diese TSP-Konfiguration zuzugreifen, navigieren Sie zu 
Systemsteuerung->Telefon- und Modemoptionen->Registerkarte „Erweitert“->Liste „Anbieter“->Alcatel TAPI Service Provider->Schaltfläche „Konfigurieren“.

4. Zusatzinformationen:
=======================
Wenn für die PCX nach der Installation und Konfiguration des TSP der Verbindungsstatus „Waiting for Tapi Reinit“ angezeigt wird, starten Sie die in Abschnitt 2.1 erwähnten Windows-Dienste neu, damit sich der Status der PCX in „OK“ ändert.


ANMERKUNG: 
==========
readme_tsp.txt wird am besten in der Schriftart Lucida Console und in Schriftgröße 10 in „Notepad“ angesehen.

==================================================================================================================================================================================================================================================

1. TSP-installatiemodi, ondersteunde besturingssystemen en installatiebestanden
===============================================================================

1.1 TSP-installatiemodi:
========================

Alcatel TSP kan in twee modi worden geïnstalleerd, afhankelijk van het Windows-besturingssysteem.

Modus Directe verbinding:
-------------------------
deze modus wordt aanbevolen voor PC's met Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8.

Modus Client-Server: 
--------------------
deze modus wordt aanbevolen voor Server-PC's met Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server en Windows 2012 server.

1.2 Ondersteunde besturingssystemen:
====================================

|=======================================================================================================|	
|		Besturingssysteem		 	|Modus Directe verbinding | Modus Client-Server |
|=======================================================================================================|
|	Windows 2000 Server (met SP4) [32 bits]		|	NEE		  |	   JA	    |		
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 2000 Pro (met SP4) [32 bits]		|	JA		  |	   NEE	    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|		
|	Windows Server 2003 (met SP1 of SP2) [32 bits]	|	NEE		  |	   JA       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|		
|	Windows Server 2003 R2 (met SP2) [32 bits]	|	NEE		  |	   JA	    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|				
|	Windows 2008 Server [32 bits] (met SP2)		|	NEE		  |	   JA       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 2008 R2 TSE (met SP1) [64 bits]		|	NEE		  |	   JA	    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows XP [64 bits]				|	NEE		  |	   NEE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows XP Pro (met SP1 of SP2 of SP3) [32 bits]|	JA		  |	   NEE	    |	
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|  
|	Windows XP Home (met SP1 of SP2 of SP3)[32 bits]|	JA		  |	   NEE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows Vista 32 bits-editie (met SP1)		|	JA		  |	   NEE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 7 32 bits-editie (met SP1)		|	JA		  |	   NEE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 7 64 bits-editie (met SP1)		|	JA		  |	   NEE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8 32 bits-editie 	        	|	JA		  |	   NEE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8 64 bits-editie         		|	JA		  |	   NEE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8.1 32 bits-editie 	        	|	JA		  |	   NEE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8.1 64 bits-editie         		|	JA		  |	   NEE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows server 2012 64 bits     		|	NEE		  |	   JA       |
|===================================================================================================|

Opmerking: 
sinds de introductie van de besturingssystemen Microsoft Windows Vista en Windows 7 ondersteunt Microsoft de Microsoft Telefoonkiezer-functie voor inkomende oproepen niet meer.

1.3 TSP-installatiebestanden:
=============================

|===|=============================|==============================|===========================|
|Nr|   Installatiemodus           |    32 bits-besturingssysteem |64 bits-besturingssysteem  |
|===|=============================|==============================|===========================|
| 1 |Modus Directe verbinding 	  |       install_tsp.exe	 |    install_tsp_64.exe     |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2 |Modus Client-Server	  |\SPI for Microsoft TAPIServer\|\SPI for Microsoft TAPI    |
|   |                             | setup.exe                    | 64 bits Server\setup.exe  |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|

Voor modus Directe verbinding:
---------------------------
Gebruik install_tsp.exe voor 32 bits-besturingssystemen.
Gebruik install_tsp_64.exe voor 64 bits-besturingssystemen.

Voor modus Client-Server:
-------------------------
Gebruik voor 32 bits Server-platforms het bestand setup.exe in de map MYICSN/PIMphony Package-> Products-> SPI for Microsoft TAPI Server.
Gebruik voor 64 bits Server-platforms het bestand setup.exe in de map MYICSN/PIMphony Package-> Products-> SPI for Microsoft TAPI 64-bit Server.

2. TSP-installatieprocedure
===========================

2.1 Vereisten voor installatie:
===============================

Alcatel TSP maakt gebruik van de volgende drie Windows-services. Deze services moeten actief zijn (niet zijn uitgeschakeld) voordat u Alcatel TSP op een Windows-besturingssysteem installeert. Deze Windows-services moeten ook actief zijn om TSP naar behoren te laten werken.

1. Telephony-service
2. Remote Access Auto Connection Manager
3. Remote Access Connection Manager-service

2.2 Voor modus Directe verbinding:
==================================

2.2.1 Installatie via de opdrachtregel voor configuratie van TSP-parameters:
----------------------------------------------------------------------------

Gebruik de volgende opdracht om TSP in deze modus te gebruiken voor 32 bits-besturingssystemen:
$> install_tsp.exe /hostname:<pcx_ip>
waarbij <pcx_ip>= PCX IP-adres of DNS-naam.
Bijvoorbeeld: 
$> install_tsp.exe /hostname:172.19.41.45

Gebruik de volgende opdracht om TSP in deze modus te gebruiken voor 64 bits-platforms:
$> install_tsp_64.exe /hostname:<pcx_ip>
waarbij <pcx_ip>= PCX IP-adres of DNS-naam.
Bijvoorbeeld: 
$> install_tsp_64.exe /hostname:172.19.41.45

In de bovenstaande twee gevallen geldt:
1. De PC-gebruiker kan alle PCX-toestellen in de lijst gebruiken.
2. Er kan vanaf die PC toezicht worden gehouden op maximaal twee toestellen.

U kunt ook de parameter "/edn:<set number>" toevoegen aan de opdrachtregel om TSP voor een beschikbaar toestel te configureren,
waarbij <set number>= toestelnummer waar TSP toezicht op houdt. Bijvoorbeeld:

In 32 bits-besturingssystemen:
$> install_tsp.exe /hostname:<pcx_ip> /edn:<set number>
Bijvoorbeeld:
$> install_tsp.exe /hostname:172.19.41.45 /edn:100

In 64 bits-besturingssystemen:
$> install_tsp_64.exe /hostname:<pcx_ip> /edn:<set number>
Bijvoorbeeld:
$> install_tsp_64.exe /hostname:172.19.41.45 /edn:100

In de bovenstaande twee gevallen geldt: 
1. De PC-gebruiker kan alleen het geconfigureerde toestel (edn) gebruiken.
2. Er kan alleen toezicht worden gehouden op het geconfigureerde toestel.

2.2.2 Installatie via de Wizard Setup voor configuratie van TSP-parameters:
---------------------------------------------------------------------------
Start het installatiebestand voor uw besturingssysteem zoals beschreven in paragraaf 1.3 en volg de installatiewizard. Voer tijdens de installatieprocedure het PCX IP-adres en telefoonnummer in om de installatie te voltooien.

Opmerking: 
Opgave van een PCX IP-adress is verplicht.

2.3 Voor modus Client-Server:
=============================

In deze modus kan er toezicht worden gehouden op alle beschikbare PCX-toestellen in de lijst.

2.3.1 In 32 bits Server-platforms:
----------------------------------
Om TSP in deze modus te installeren voor 32 bits Server-platforms, start u het bestand setup.exe in de map Products\SPI for Microsoft TAPI Server van het MYICSN/PIMphony package en volgt u de installatiewizard om de installatie van TSP te voltooien.

2.3.2 In 64 bits Server-platforms:
----------------------------------
Om TSP in deze modus te installeren voor 64 bits-platforms, start u het bestand setup.exe in de map Products\ SPI for Microsoft TAPI 64-bit Server van het MYICSN/PIMphony package en volgt u de installatiewizard om de installatie van TSP te voltooien.

3. Gebruikersinterface voor TSP-configuratie gebruiken na installatie (in Telefoon- en modemopties):
====================================================================================================
Nadat TSP is geïnstalleerd, kan de gebruiker de volgende configuratie-informatie voor de PCX controleren in de gebruikersinterface voor TSP-configuratie:

1. Geconfigureerde PCX IP/naam switch
2. Verbindingsstatus (OK/Invalid state/Network Down/Waiting for Tapi Reinit)
3. Geïnstalleerde Alcatel TSP-versie
4. Aantal beschikbare lijnen
5. En andere relevante informatie

U kunt de gebruikersinterface voor TSP-configuratie als volgt openen: 
Configuratiescherm-> Telefoon- en modemopties-> tab Geavanceerd-> lijst Providers-> Alcatel TAPI service provider-> klik op de toets Configureren.

4. Aanvullende informatie:
==========================
Als na installatie en configuratie van TSP de verbindingsstatus van de PCX wordt weergegeven als Waiting for Tapi Reinit, moet u de drie Windows-services in paragraaf 2.1 opnieuw starten. De status van de PCX verandert dan in OK.


OPMERKING: 
==========
U kunt readme_tsp.txt het best bekijken met het lettertype Lucida Console, grootte 10, in Kladblok.

==================================================================================================================================================================================================================================================

1. Modos de instalación de TSP, SO admitido y archivos de configuración de instalación
======================================================================================

1.1 Modos de instalación de TSP:
================================

Alcatel TSP puede instalarse en dos modos, dependiendo de la plataforma del SO Windows.

Modo de conexión directa:
-------------------------
Este modo se recomienda para PC que ejecuten Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8.

Modo de conexión cliente-servidor: 
----------------------------------
Este modo se recomienda para PC de servidor que ejecuten Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server y Windows 2012 server.

1.2 Plataformas de SO admitidas:
================================

|=================================================================================================|	
|		Plataforma de SO			|  Modo directo |Modo de cliente-servidor |
|=================================================================================================|
|	Windows 2000 Server (con SP4) [32 bits]		|	NO	|	   SÍ	    	  |		
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 2000 Pro (con SP4) [32 bits]		|	SÍ	|	   NO	    	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|		
|	Windows Server 2003 (con SP1 o SP2) [32 bits]	|	NO	|	   Sí       	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|		
|	Windows Server 2003 R2 (con SP2) [32 bits]	|	NO	|	   SÍ	    	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|				
|	Windows 2008 server [32 bits] (con SP2)		|	NO	|	   Sí       	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 2008 R2 TSE (con SP1) [64 bits]		|	NO	|	   SÍ	    	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows XP[64 bits]				|	NO	|	   NO       	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows XP Pro (con SP1 o SP2 o SP3)[32 bits]	|	SÍ	|	   NO	    	  |		
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|	  
|	Windows XP Home (con SP1 o SP2 o SP3)[32 bits]	|	SÍ	|	   NO       	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows Vista Edición de 32 bits (con SP1)	|	SÍ	|	   NO       	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 7 Edición de 32 bits (con SP1)		|	SÍ	|	   NO       	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 7 Edición de 64 bits (con SP1)		|	SÍ	|	   NO       	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8 Edición de 32 bits 			|	SÍ	|	   NO       	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8 Edición de 64 bits 			|	SÍ	|	   NO       	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8.1 Edición de 32 bits 			|	SÍ	|	   NO       	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows 8.1 Edición de 64 bits 			|	SÍ	|	   NO       	  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|	Windows server 2012 64 bits			|	NO	|	   SÍ      	  |
|=================================================================================================| 

Nota: 
Microsoft ha retirado la compatibilidad con la función de llamadas entrantes ‘Microsoft Dialer’ desde el lanzamiento de los sistemas operativos Microsoft Windows Vista y Windows 7.

1.3 Archivos de configuración de instalación:
=============================================

|===|=================================|==============================|===========================|
|Sno|   Modo de instalación           |  Plataforma de SO de 32 bits |Plataforma de SO de 64 bits|
|===|=================================|==============================|===========================|
| 1 |Modo de conexión directa 	      |       install_tsp.exe	     |    install_tsp_64.exe     |
|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2 |Modo de conexión cliente-servidor|\SPI for Microsoft TAPIServer\|\SPI for Microsoft TAPI    |
|   |                                 | setup.exe                    |64 bits Server\setup.exe   |
|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|

Para modo de conexión directa:
------------------------------
Para plataformas de SO de 32 bits, se utiliza “install_tsp.exe”.
Para plataformas de SO de 64 bits, se utiliza “install_tsp_64.exe”.

Para modo de conexión cliente-servidor:
---------------------------------------
Para plataformas de SO de servidor de 32 bits, se utiliza actualmente “setup.exe” de la carpeta “MYICSN/PIMphony Package->products->SPI for Microsoft TAPI Server”.
Para plataformas de SO de servidor de 64 bits, se utiliza actualmente “setup.exe” de la carpeta “MYICSN/PIMphony Package->products-> SPI for Microsoft TAPI 64-bit Server”.

2. Procedimiento de instalación de TSP
======================================

2.1 Requisitos previos a la instalación:
========================================

Alcatel TSP depende de los siguientes tres Servicios de Windows. Estos servicios deben estar en estado de ejecución (no en estado desactivado) antes de instalar Alcatel TSP en cualquier plataforma de SO de Windows. Asimismo, para que TSP funcione con normalidad, estos Servicios de Windows deben estar en ejecución.

1. Servicio de telefonía
2. Administrador de conexión automática de acceso remoto
3. Servicio Administrador de conexiones de acceso remoto

2.2 Para modo de conexión directa:
==================================

2.2.1 Instalación mediante la línea de comandos para la configuración de Parámetros de TSP:
-------------------------------------------------------------------------------------------

Para instalar TSP en este modo para plataformas de SO de 32 bits, utilice la siguiente línea de comandos:
$> install_tsp.exe /hostname:<pcx_ip>
donde <pcx_ip>= dirección IP de PCX o nombre DNS.
Por ejemplo: 
$> install_tsp.exe /hostname:172.19.41.45

Para instalar TSP en este modo para plataformas de 64 bits, utilice la siguiente línea de comandos:
$> install_tsp_64.exe /hostname:<pcx_ip>
donde <pcx_ip>= dirección IP de PCX o nombre DNS.
Por ejemplo: 
$> install_tsp_64.exe /hostname:172.19.41.45

En los dos casos anteriores,
1. El usuario del PC puede utilizar cualquiera de los teléfonos PCX disponibles enumerados.
2. Es posible supervisar un máximo de dos teléfonos desde dicho PC.

También puede añadir un segundo parámetro de línea de comandos "/edn:<set number>"para configurar un teléfono físico disponible,
donde <set number>= número de teléfono supervisado por TSP. Por ejemplo:

En plataformas de SO de 32 bits,
$> install_tsp.exe /hostname:<pcx_ip> /edn:<set number>
Por ejemplo:
$> install_tsp.exe /hostname:172.19.41.45 /edn:100

En plataformas de SO de 64 bits,
$> install_tsp_64.exe /hostname:<pcx_ip> /edn:<set number>
Por ejemplo:
$> install_tsp_64.exe /hostname:172.19.41.45 /edn:100

En los dos casos anteriores, 
1. El usuario del PC solo puede usar un teléfono configurado (EDN).
2. Solo es posible supervisar un teléfono configurado.

2.2.2 Instalación mediante el asistente de instalación para configuración de parámetros de TSP:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Inicie el archivo de configuración de la instalación correspondiente a la plataforma de SO mencionada en la sección 1.3 y siga las instrucciones del asistente de instalación. Introduzca la "Dirección IP de PCX" y el "Número de teléfono" durante el proceso del asistente para completar la instalación.

Nota: 
Es obligatorio introducir la "Dirección IP de PCX".

2.3 Para modo de conexión cliente-servidor:
===========================================

En este modo, es posible supervisar todos los teléfonos PCX disponibles enumerados.

2.3.1 En plataformas de servidor de 32 bits:
--------------------------------------------
Para instalar TSP en este modo para plataformas de servidor de 32 bits, inicie el archivo “setup.exe”, situado en la carpeta “Products\SPI for Microsoft TAPI Server” del paquete de MYICSN/PIMphony y siga las instrucciones del asistente de instalación para completar la instalación de TSP.

2.3.2 En plataformas de servidor de 64 bits:
--------------------------------------------
Para instalar TSP en este modo para plataformas de 64 bits, ejecute el archivo “setup.exe”, situado en la carpeta “Products\ SPI for Microsoft TAPI 64-bit Server” del paquete de MYICSN/PIMphony y siga las instrucciones del asistente de instalación para completar la instalación de TSP.

3. Interfaz de usuario de configuración de TSP tras la instalación (en Opciones de teléfono y módem):
=====================================================================================================
Tras instalar TSP, el usuario puede comprobar la siguiente información de configuración del PCX en esta interfaz de usuario de configuración de TSP.

1. IP de PCX/Nombre de conmutador configurado.
2. Estado de la conexión (OK/Invalid state/Network Down/Waiting for Tapi Reinit).
3. Versión de Alcatel TSP instalada.
4. Número de líneas disponibles.
5. Y otra información relacionada.

Para acceder a esta interfaz de usuario de configuración de TSP, vaya a 
Panel de control->Opciones de teléfono y módem->Ficha Avanzadas->Lista de proveedores->Proveedor del servicio TAPI Alcatel->haga clic en el botón ‘configurar’.

4. Información adicional:
=========================
Tras la instalación y configuración de TSP, si el "Estado de la conexión" del PCX se muestra como "Waiting for Tapi Reinit" (A la espera de reinicialización de Tapi), reinicie los tres servicios Windows mencionados en la sección 2.1 para que el estado del PCX cambie a "OK".

NOTA: 
=====
Puede obtener una visualización idónea del archivo readme_tsp.txt con la fuente "Lucida Console", tamaño "10", en el Bloc de notas.

