; Date captured: Mon Mar 12 10:24:58 2012
; Version: 8.40.4.0

Action= Configure
Method= Custom


; Controller Specifications
; Controller HP Smart Array P410i, Firmware Version 3.00, License Keys Supported
; SerialNumber 5001438007E874E0
Controller= SLOT 0
ReadCache= 100
WriteCache= 0
RebuildPriority= Medium
ExpandPriority= Medium
SurfaceScanDelay= 15
DriveWriteCache= Disabled

; Array Specifications
Array= A
; Array Drive Type is SAS
; 1I:1:1 (146 GB), 1I:1:2 (146 GB), 1I:1:3 (146 GB)
Drive= 1I:1:1, 1I:1:2, 1I:1:3
OnlineSpare= No

; Logical Drive Specifications
LogicalDrive= 1
RAID= 5
Size= 279964
Sectors= 32
StripeSize= 64
ArrayAccelerator= Enabled
