Update eines Mobicall Alarmservers


Dies ist eine Checkliste für einen Update eines Alarmservers von 3.0,  3.1 oder 3.2 auf 3.3 oder 3.4. Folgende Schritte müssen dabei beachtet werden:

Vor dem Installieren des Updates:

Backup aller Daten mit dem Savebase Programm. Wenn dies noch nicht installiert ist, kann es direkt von der CD ( \nvprogs\nvt\nvsavebase.exe ) kopiert werden. Wenn genügend Platz auf der Festplatte vorhanden ist, sollte das ganze NVT Verzeichnis kopiert werden, damit auch alle alten EXE Programme gesichert werden. 

Sicherstellen, dass die Dialogic Treiber DNA3.3 oder neuer sind. Dies sieht man im Programm nvinfo.exe oder in der Registry unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DIALOGIC
Sind die Treiber älter, müssen diese zuerst neu installiert werden. Dabei müssen zuerst alle NVT Linien gestoppt und danach die alten Treiber deinstalliert werden. Bevor die neuen installiert werden, muss das System neu gestartet werden.


Installation des neuen NVT’s und Alarmierung

Bei der Installation müssen die Datenbanken beibehalten werden. Dies ist eine Option in der Installation.


Nach der Installation:

Datenbanken:
Bei alten Systemen, sind die Personal Datenbanken noch als link.dbf, personal.dbf und groups.dbf gespeichert. Diese müssen umbenannt werden auf nvlink.dbf, nvpersonal.dbf und nvgroups.dbf. 
Ab der Version 3.4 wird eine grössere VM001.dbf Datenbank eingesetzt. Um die Daten von der alten kleinen Datenbank in die grosse Datenbank zu kopieren, gibt es das Programm nvdbconv.exe im db1 Verzeichnis. Mit diesem Programm werden alle Einträge der alten Datenbank in die neuen übertragen.
Nach der Installation müssen auch die Gruppen Datenbanken mit dem neu installierten Personal-Editor nochmals generiert werden.
 
Ini-Dateien:
Beim Kopieren der alten Ini-Dateien aus dem Backup-Verzeichnis sollte folgendes beachtet werden:
Nur die folgenden Ini-Datei kopieren und nur wenn notwendig:

- nvamsg.ini		Meldungen für das Display (siehe Abschnitt unten)
- nvalarm.ini		In dieser Datei sind allen spezifischen Einstellungen gespeichert


Ini-Dateien für die Meldungen auf dem Display:
Auf alten Systemen sind alle Meldungen in der Datei nvamsg.ini im Windows Verzeichnis gespeichert. Ab Version 3.3 werden für die Meldungen für das Display drei verschiedene Dateien verwendet. Die Datei nvamsg.ini wird nur noch für Meldungen auf SMS, Pager oder für UUI ( Mini-Message) verwendet. Die Meldungen, welche beim klingeln angezeigt werden, sind in der Datei  nvamsg1.ini gespeichert. Meldungen welche nach dem Abheben angezeigt werden, sind in der Datei nvamsg2.ini gespeichert. Die Meldungen, welche nach dem Drücken der Infotaste angezeigt werden, sind in der Datei nvamsg3.ini gespeichert. 
Um die bestehenden Meldungen wieder auf dem Display anzuzeigen, muss die Datei nvamsg.ini in nvamsg1.ini und nvamsg2.ini kopiert werden. Zusätzlich muss in der Alarmzentrale im Menü Einstellungen->Generelle Einstellungen überprüft werden, dass das richtige Protokoll ausgewählt ist und wenn Meldungen auf dem Display angezeigt werden müssen, die Option „Alarmmeldung als eigene Nummer (DDI) senden“ selektiert ist.


 


Falls die Meldung auch als Mini-Message, muss die Option UUI selektiert werden.












Wochen- und Jahrespläne:

Werden Wochen- und Jahrespläne verwendet, muss sichergestellt werden, dass beim Jahresplan die Option „Wochenplan kontrollieren als Standard“ gesetzt ist. 
